;EFT M2                                   
;Processor name     : pctconvert v1.10
;Creation time      : Fri Mar 01 16:07:00 2013
;Calibrated antenna : EFT M2

;Mean phase center (mm) North  East    Up
L1NominalOffset =         1.3  -0.3   0.0
L2NominalOffset =         1.3  -1.8  -4.8

;Elevation range (deg)   Start  Stop  Step
ElevationRange =            10    90     5

;Azimuth step size (deg)
AzimuthStep = 0

;Azimuth/elevation corrections (mm)

AZ=0

;L1
   0.0   0.8   1.5   1.9   2.1   2.0   1.6   1.2   0.8   0.4
   0.2   0.1   0.3   0.8   1.8   3.7   6.5   0.0   0.0
;L2
   0.0  -0.6  -0.7  -0.5  -0.1   0.4   0.8   1.1   1.2   1.1
   0.9   0.7   0.5   0.2  -0.3  -0.7  -0.8   0.0   0.0
