;EFT A2
;Processor name     : pctconvert v1.10
;Creation time      : Fri Mar 01 16:07:00 2013
;Calibrated antenna : EFT A2

;Mean phase center (mm) North  East    Up
L1NominalOffset =         1.2  -0.9   0.0
L2NominalOffset =         0.6  -1.7   5.2

;Elevation range (deg)   Start  Stop  Step
ElevationRange =            10    90     5

;Azimuth step size (deg)
AzimuthStep = 0

;Azimuth/elevation corrections (mm)

AZ=0

;L1
   0.0   1.4   2.3   2.8   3.0   2.9   2.6   2.5   2.4   2.6
   2.8   3.0   3.4   3.5   3.5   3.5   3.4   0.0   0.0
;L2
   0.0  -0.3  -0.4  -0.3  -0.3  -0.2  -0.1  -0.1  -0.1  -0.2
  -0.3  -0.3  -0.1  -0.1  -0.3  -0.7  -1.3   0.0   0.0
