;EFT M3
;Processor name     : pctconvert v1.10
;Creation time      : Fri Mar 01 16:07:00 2013
;Calibrated antenna : EFT M3

;Mean phase center (mm) North  East    Up
L1NominalOffset =         1.2   0.0   0.0
L2NominalOffset =         0.9   0.6 -12.0

;Elevation range (deg)   Start  Stop  Step
ElevationRange =            10    90     5

;Azimuth step size (deg)
AzimuthStep = 0

;Azimuth/elevation corrections (mm)

AZ=0

;L1
   0.0   2.4   3.6   4.1   3.9   3.3   2.7   2.2   2.0   2.1
   2.3   2.9   3.5   3.8   3.9   3.5   2.5   0.0   0.0
;L2
   0.0   1.1   2.1   2.8   3.4   3.7   3.8   3.7   3.5   3.2
   3.0   2.7   2.7   2.6   2.5   2.4   2.5   0.0   0.0
