;EFT M1                                   
;Processor name     : pctconvert v1.10
;Creation time      : Fri Mar 01 16:07:00 2013
;Calibrated antenna : EFT M1

;Mean phase center (mm) North  East    Up
L1NominalOffset =         0.7  -0.2   0.0
L2NominalOffset =        -0.6  -0.2   2.6

;Elevation range (deg)   Start  Stop  Step
ElevationRange =            10    90     5

;Azimuth step size (deg)
AzimuthStep = 0

;Azimuth/elevation corrections (mm)

AZ=0

;L1
  -2.2  -2.6  -2.7  -2.7  -2.6  -2.6  -2.6  -2.5  -2.4  -2.1
  -1.8  -1.3  -0.9  -0.6  -0.4  -0.2   0.0
;L2
  -5.4  -4.1  -3.0  -2.3  -2.0  -1.9  -1.8  -1.6  -1.4  -1.2
  -1.0  -0.9  -0.8  -0.7  -0.5  -0.3   0.0
